手动双柱双面档案密集架技术参数

产品类型：手动双柱双面档案密集架（加厚材料）

排布规格：4组1列，共13列，总容积177m³

单列外形尺寸：长3600mm×深700mm×高2700mm，架内均分8层储物层板

材质标准：柜体所有钢制零部件均选用国标优质冷轧钢板，加厚工艺，需提供板材材质检测证明，整体符合《GB/T13667.3-2013手动密集书架》国家技术标准。

配套要求：带手动传动、列体制动锁、防倾倒、防尘防潮结构，含上门测量、送货、安装调试服务。
